**Hướng dẫn cập nhật phần mềm mới bằng DataCom (sc100/200)**

1. Tải phần mềm cập nhật xuống máy tính.

2. Mở thư mục có tên SW và tìm hai tập tin DD và AD có đuôi.bin

3. Chép hai tập tin này vào màn hình máy tính hoặc vị trí khác thuận tiện

4. Đảm bảo có chương trình DataCom với đúng InfoFile trên máy tính

5. Nối cáp service (LXV887) đến cổng cắm trên máy tính hoặc dùng USB adapter (đảm bảo máy tính có drivers đúng)

6. Mở sc100/200 và nối đầu cáp còn lại (LZX887) đến cổng cắm service bên trong sc100/200 (đường chỉ màu trên dây cáp nằm ở phía trên)

7. Mở chương trình DataCom và tìm sensor cần cập nhật bằng chức năng Auto Discovery (nút Auto Disc.)

8. Khi tìm thấy sensor, vào View và Flash Device

9. Đảm bảo tên thiết bị hiện đúng không hộp thoại Device Properties

10. Nhấn nút Flash Setup và thực theo cửa sổ hướng dẫn:

a. Mở đường dẫn đến tập tin DD

b. Mở đường dẫn đến tập tin AC

11. Khi các tập tin tìm thấy và đúng đường dẫn thì nhấn Flash.

12. Khi cập nhật hoàn tất, khởi động lại hệ thống bằng cách bật tắt nguồn trên sensor hoặc gateway